{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":168,"n_cols":6,"rows_kept":168,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PE管及配件销售信息价格表"]
["序号","项目内容","规格型号","单位","销售信息价（元）","备注"]
[1,"PE 给水管","DE25*2.3","米",{"v":7.176,"d":"7.18"},"1.6Mpa"]
[2,"PE 给水管","DE32*3.0","米",15.12,"1.6Mpa"]
[3,"PE 给水管","DE50*4.6","米",{"v":28.5,"d":"28.50"},"1.6Mpa"]
[4,"PE 给水管","DE63*5.8","米",{"v":44.016,"d":"44.02"},"1.6Mpa"]
[5,"PE 给水管","DE75*6.8","米",{"v":45.072,"d":"45.07"},"1.6Mpa"]
[6,"PE 给水管","DE90*8.2","米",{"v":48.995999999999995,"d":"49.00"},"1.6Mpa"]
[7,"PE 给水管","DE110*10.0","米",{"v":83.904,"d":"83.90"},"1.6Mpa"]
[8,"PE 给水管","DE160*14.6","米",{"v":159.19199999999998,"d":"159.19"},"1.6Mpa"]
[9,"PE 给水管","DE225*20.5","米",288.66,"1.6Mpa"]
[10,"PE 给水管","DE315*28.6","米",{"v":570.612,"d":"570.61"},"1.6Mpa"]
[11,"PE 给水管","DE355*32.2","米",{"v":576.828,"d":"576.83"},"1.6Mpa"]
[12,"PE 给水管","DE400*36.3","米",{"v":755.796,"d":"755.80"},"1.6Mpa"]
[13,"PE 给水管","DE450*40.9","米",1027.86,"1.6Mpa"]
[14,"PE 给水管","DE500*45.4","米",{"v":1271.5439999999999,"d":"1271.54"},"1.6Mpa"]
[15,"PE 给水管","DE560*50.8","米",1601.04,"1.6Mpa"]
[16,"PE 给水管","DE630*57.2","米",{"v":2279.928,"d":"2279.93"},"1.6Mpa"]
[17,"PE 给水管","DE225*13.4","米",{"v":161.51999999999998,"d":"161.52"},"1.0Mpa"]
[18,"PE 给水管","DE315*18.7","米",{"v":504.816,"d":"504.82"},"1.0Mpa"]
[19,"PE 给水管","DE355*21.1","米",{"v":516.3359999999999,"d":"516.34"},"1.0Mpa"]
[20,"PE 给水管","DE400*23.7","米",{"v":568.4879999999999,"d":"568.49"},"1.0Mpa"]
[21,"PE 给水管","DE450*26.7","米",{"v":657.444,"d":"657.44"},"1.0Mpa"]
[22,"PE 给水管","DE500*29.7","米",932.52,"1.0Mpa"]
[23,"PE 给水管","DE560*33.2","米",{"v":1035.432,"d":"1035.43"},"1.0Mpa"]
[24,"PE 给水管","DE630*37.4","米",{"v":1716.684,"d":"1716.68"},"1.0Mpa"]
[25,"PE 给水管","DE710*64.5","米",{"v":2604.024,"d":"2604.02"},"1.6Mpa"]
[26,"PE 给水管","DE800*47.4","米",{"v":2616.0840000000003,"d":"2616.08"},"1.0Mpa"]
[27,"PE 给水管","DE1000*59.3","米",{"v":4075.4519999999998,"d":"4075.45"},"1.0Mpa"]
[28,"直通","DE25","只",{"v":6.023999999999999,"d":"6.02"},"1.6Mpa"]
[29,"直通","DE32","只",{"v":7.656,"d":"7.66"},"1.6Mpa"]
[30,"直通","DE50","只",{"v":8.664,"d":"8.66"},"1.6Mpa"]
[31,"直通","DE63","只",{"v":13.427999999999999,"d":"13.43"},"1.6Mpa"]
[32,"直通","DE75","只",{"v":16.535999999999998,"d":"16.54"},"1.6Mpa"]
[33,"直通","DE110","只",{"v":20.387999999999998,"d":"20.39"},"1.6Mpa"]
[34,"90°弯头","DE25","只",{"v":6.132000000000001,"d":"6.13"},"1.6Mpa"]
[35,"90°弯头","DE32","只",8.58,"1.6Mpa"]
[36,"90°弯头","DE50","只",{"v":11.688,"d":"11.69"},"1.6Mpa"]
[37,"90°弯头","DE63","只",{"v":23.892,"d":"23.89"},"1.6Mpa"]
[38,"90°弯头","DE75","只",{"v":26.772,"d":"26.77"},"1.6Mpa"]
[39,"90°弯头","DE90","只",{"v":27.876,"d":"27.88"},"1.6Mpa"]
[40,"90°弯头","DE110","只",{"v":90,"d":"90.00"},"1.6Mpa"]
[41,"90°弯头","DE160","只",{"v":125.51999999999998,"d":"125.52"},"1.6Mpa"]
[42,"90°弯头","DE200","只",{"v":234.096,"d":"234.10"},"1.6Mpa"]
[43,"90°弯头","DE225","只",{"v":291.52799999999996,"d":"291.53"},"1.6Mpa"]
[44,"90°弯头","DE315","只",731.64,"1.6Mpa"]
[45,"90°弯头","DE355","只",{"v":769.884,"d":"769.88"},"1.6Mpa"]
[46,"90°弯头","DE400","只",{"v":825.924,"d":"825.92"},"1.6Mpa"]
[47,"90°弯头","DE450","只",{"v":986.6159999999999,"d":"986.62"},"1.6Mpa"]
[48,"90°弯头","DE500","只",{"v":1400.7839999999999,"d":"1400.78"},"1.6Mpa"]
[49,"90°弯头","DE560","只",{"v":1839.828,"d":"1839.83"},"1.6Mpa"]
[50,"90°弯头","DE630","只",{"v":2445.156,"d":"2445.16"},"1.6Mpa"]
[51,"异径直接","DE450*400","只",1089.84,"1.6Mpa"]
[52,"异径直接","DE450*315","只",{"v":853.668,"d":"853.67"},"1.6Mpa"]
[53,"异径直接","DE225*160","只",{"v":222.132,"d":"222.13"},"1.6Mpa"]
[54,"异径直接","DE225*110","只",{"v":160.392,"d":"160.39"},"1.6Mpa"]
[55,"异径直接","DE160*110","只",{"v":62.232,"d":"62.23"},"1.6Mpa"]
[56,"异径直接","DE110*90","只",{"v":37.692,"d":"37.69"},"1.6Mpa"]
[57,"异径直接","DE110*75","只",{"v":37.032,"d":"37.03"},"1.6Mpa"]
[58,"异径直接","DE110*63","只",{"v":31.355999999999998,"d":"31.36"},"1.6Mpa"]
[59,"异径直接","DE90*75","只",{"v":19.631999999999998,"d":"19.63"},"1.6Mpa"]
[60,"异径直接","DE90*50","只",{"v":15.756,"d":"15.76"},"1.6Mpa"]
[61,"异径直接","DE75*63","只",{"v":12.431999999999999,"d":"12.43"},"1.6Mpa"]
[62,"异径直接","DE75*50","只",{"v":8.796,"d":"8.80"},"1.6Mpa"]
[63,"异径直接","DE63*50","只",{"v":7.667999999999999,"d":"7.67"},"1.6Mpa"]
[64,"异径直接","DE63*32","只",{"v":7.152,"d":"7.15"},"1.6Mpa"]
[65,"异径直接","DE63*25","只",{"v":6.467999999999999,"d":"6.47"},"1.6Mpa"]
[66,"异径直接","DE50*32","只",{"v":5.159999999999999,"d":"5.16"},"1.6Mpa"]
[67,"异径直接","DE50*25","只",4.98,"1.6Mpa"]
[68,"异径直接","DE32*25","只",{"v":4.811999999999999,"d":"4.81"},"1.6Mpa"]
[69,"三通","DE25","只",{"v":6.419999999999999,"d":"6.42"},"1.6Mpa"]
[70,"三通","DE32","只",{"v":9.636,"d":"9.64"},"1.6Mpa"]
[71,"三通","DE50","只",{"v":12.516,"d":"12.52"},"1.6Mpa"]
[72,"三通","DE63","只",{"v":15.576,"d":"15.58"},"1.6Mpa"]
[73,"三通","DE75","只",{"v":27.612000000000002,"d":"27.61"},"1.6Mpa"]
[74,"三通","DE90","只",{"v":30.144,"d":"30.14"},"1.6Mpa"]
[75,"三通","DE110","只",98.82,"1.6Mpa"]
[76,"三通","DE160","只",{"v":156.20399999999998,"d":"156.20"},"1.6Mpa"]
[77,"三通","DE200","只",{"v":225.996,"d":"226.00"},"1.6Mpa"]
[78,"三通","DE225","只",{"v":239.32799999999997,"d":"239.33"},"1.6Mpa"]
[79,"三通","DE315","只",304.98,"1.6Mpa"]
[80,"三通","DE355","只",{"v":343.75199999999995,"d":"343.75"},"1.6Mpa"]
[81,"三通","DE400","只",{"v":585.816,"d":"585.82"},"1.6Mpa"]
[82,"三通","DE450","只",{"v":663.432,"d":"663.43"},"1.6Mpa"]
[83,"三通","DE500","只",{"v":733.032,"d":"733.03"},"1.6Mpa"]
[84,"三通","DE560","只",862.92,"1.6Mpa"]
[85,"三通","DE630","只",{"v":1024.788,"d":"1024.79"},"1.6Mpa"]
[86,"三通","DE800","只",{"v":1206.4679999999998,"d":"1206.47"},"1.0Mpa"]
[87,"三通","DE1000","只",{"v":1318.692,"d":"1318.69"},"1.0Mpa"]
[88,"异径三通","DE32*25","只",{"v":6.311999999999999,"d":"6.31"},"1.6Mpa"]
[89,"异径三通","DE50*25","只",{"v":8.388,"d":"8.39"},"1.6Mpa"]
[90,"异径三通","DE50*32","只",{"v":9.984,"d":"9.98"},"1.6Mpa"]
[91,"异径三通","DE63*25","只",{"v":12.360000000000001,"d":"12.36"},"1.6Mpa"]
[92,"异径三通","DE63*32","只",{"v":15.684,"d":"15.68"},"1.6Mpa"]
[93,"异径三通","DE63*50","只",26.58,"1.6Mpa"]
[94,"异径三通","DE75*32","只",{"v":29.808,"d":"29.81"},"1.6Mpa"]
[95,"异径三通","DE75*50","只",{"v":31.944,"d":"31.94"},"1.6Mpa"]
[96,"异径三通","DE75*63","只",{"v":48.528,"d":"48.53"},"1.6Mpa"]
[97,"异径三通","DE90*50","只",{"v":51.275999999999996,"d":"51.28"},"1.6Mpa"]
[98,"异径三通","DE90*63","只",{"v":53.388,"d":"53.39"},"1.6Mpa"]
[99,"异径三通","DE90*75","只",{"v":57.696,"d":"57.70"},"1.6Mpa"]
[100,"异径三通","DE110*63","只",63.24,"1.6Mpa"]
[101,"异径三通","DE110*75","只",69.96,"1.6Mpa"]
[102,"异径三通","DE110*90","只",{"v":76.092,"d":"76.09"},"1.6Mpa"]
[103,"异径三通","DE160*75","只",{"v":104.44800000000001,"d":"104.45"},"1.6Mpa"]
[104,"异径三通","DE160*110","只",137.34,"1.6Mpa"]
[105,"异径三通","DE225*110","只",{"v":145.128,"d":"145.13"},"1.6Mpa"]
[106,"异径三通","DE225*160","只",{"v":168.94799999999998,"d":"168.95"},"1.6Mpa"]
[107,"外丝直接","DE25*3/4M","只",{"v":20.304000000000002,"d":"20.30"},"1.6Mpa"]
[108,"外丝直接","DE32*1M","只",{"v":22.668,"d":"22.67"},"1.6Mpa"]
[109,"外丝直接","DE50*1(1/2)M","只",{"v":28.704,"d":"28.70"},"1.6Mpa"]
[110,"外丝直接","DE63*2M","只",{"v":55.572,"d":"55.57"},"1.6Mpa"]
[111,"内丝直通","DE25*1/2F","只",{"v":6.9,"d":"6.90"},"1.6Mpa"]
[112,"内丝直接","DE25*3/4F","只",{"v":15.443999999999999,"d":"15.44"},"1.6Mpa"]
[113,"内丝直接","DE32*1F","只",{"v":20.736,"d":"20.74"},"1.6Mpa"]
[114,"内丝直接","DE50*1(1/2)F","只",{"v":34.704,"d":"34.70"},"1.6Mpa"]
[115,"内丝直接","DE63*2F","只",49.68,"1.6Mpa"]
[116,"45°弯头","DE25","只",{"v":2.544,"d":"2.54"},"1.6Mpa"]
[117,"45°弯头","DE32","只",{"v":3.324,"d":"3.32"},"1.6Mpa"]
[118,"45°弯头","DE50","只",{"v":5.988,"d":"5.99"},"1.6Mpa"]
[119,"45°弯头","DE63","只",{"v":8.411999999999999,"d":"8.41"},"1.6Mpa"]
[120,"45°弯头","DE75","只",{"v":14.747999999999998,"d":"14.75"},"1.6Mpa"]
[121,"45°弯头","DE90","只",{"v":17.843999999999998,"d":"17.84"},"1.6Mpa"]
[122,"45°弯头","DE110","只",{"v":44.304,"d":"44.30"},"1.6Mpa"]
[123,"45°弯头","DE160","只",{"v":74.976,"d":"74.98"},"1.6Mpa"]
[124,"45°弯头","DE200","只",{"v":127.536,"d":"127.54"},"1.6Mpa"]
[125,"45°弯头","DE225","只",{"v":168.888,"d":"168.89"},"1.6Mpa"]
[126,"45°弯头","DE315","只",{"v":363.70799999999997,"d":"363.71"},"1.6Mpa"]
[127,"45°弯头","DE400","只",{"v":970.788,"d":"970.79"},"1.6Mpa"]
[128,"45°弯头","DE450","只",{"v":1161,"d":"1161.00"},"1.6Mpa"]
[129,"45°弯头","DE500","只",{"v":1486.788,"d":"1486.79"},"1.6Mpa"]
[130,"45°弯头","DE560","只",{"v":1753.8239999999998,"d":"1753.82"},"1.6Mpa"]
[131,"45°弯头","DE630","只",{"v":1990.212,"d":"1990.21"},"1.6Mpa"]
[132,"45°弯头","DE800","只",2213.88,"1.0Mpa"]
[133,"45°弯头","DE1000","只",{"v":2311.9199999999996,"d":"2311.92"},"1.0Mpa"]
[134,"管堵","DE25","只",{"v":1.2,"d":"1.20"},"1.6Mpa"]
[135,"管堵","DE32","只",2.16,"1.6Mpa"]
[136,"管堵","DE50","只",5.76,"1.6Mpa"]
[137,"内螺纹弯头","DE25*3/4F","只",{"v":14.112,"d":"14.11"},"1.6Mpa"]
[138,"外螺纹弯头","DE25*3/4M","只",15.54,"1.6Mpa"]
[139,"法兰头","DE315","只",{"v":260.712,"d":"260.71"},"1.6Mpa"]
[140,"喷塑法兰片","DE315","片",{"v":372.132,"d":"372.13"},"1.6Mpa"]
[141,"法兰头","DE225","只",{"v":219.16799999999998,"d":"219.17"},"1.6Mpa"]
[142,"喷塑法兰片","DE225","片",{"v":230.796,"d":"230.80"},"1.6Mpa"]
[143,"法兰头","DE160","只",115.14,"1.6Mpa"]
[144,"喷塑法兰片","DE160","片",{"v":138.684,"d":"138.68"},"1.6Mpa"]
[145,"法兰头","DE110","只",{"v":86.748,"d":"86.75"},"1.6Mpa"]
[146,"喷塑法兰片","DE110","片",{"v":107.856,"d":"107.86"},"1.6Mpa"]
[147,"法兰头","DE90","只",{"v":42.024,"d":"42.02"},"1.6Mpa"]
[148,"喷塑法兰片","DE90","片",{"v":75.852,"d":"75.85"},"1.6Mpa"]
[149,"法兰头","DE75","只",{"v":31.368,"d":"31.37"},"1.6Mpa"]
[150,"喷塑法兰片","DE75","片",{"v":64.17599999999999,"d":"64.18"},"1.6Mpa"]
[151,"法兰头","DE400","只",{"v":528.576,"d":"528.58"},"1.6Mpa"]
[152,"法兰片","DE400","片",{"v":510.6,"d":"510.60"},"1.6Mpa"]
[153,"法兰头","DE450","只",578.82,"1.6Mpa"]
[154,"法兰片","DE450","片",{"v":632.0039999999999,"d":"632.00"},"1.6Mpa"]
[155,"法兰头","DE500","只",{"v":758.532,"d":"758.53"},"1.6Mpa"]
[156,"法兰片","DE500","片",{"v":717.996,"d":"718.00"},"1.6Mpa"]
[157,"法兰头","DE560","只",{"v":1048.8,"d":"1048.80"},"1.6Mpa"]
[158,"法兰片","DE560","片",{"v":1327.176,"d":"1327.18"},"1.6Mpa"]
[159,"法兰头","DE630","只",{"v":1307.5079999999998,"d":"1307.51"},"1.6Mpa"]
[160,"法兰片","DE630","片",1360.68,"1.6Mpa"]
[161,"法兰头","DE710","只",{"v":1831.812,"d":"1831.81"},"1.6Mpa"]
[162,"法兰片","DE710","片",{"v":1985.2199999999998,"d":"1985.22"},"1.6Mpa"]
[163,"法兰头","DE800","只",{"v":2268.0719999999997,"d":"2268.07"},"1.6Mpa"]
[164,"法兰片","DE800","片",{"v":2277.252,"d":"2277.25"},"1.6Mpa"]
[165,"法兰头","DE1000","只",{"v":2872.644,"d":"2872.64"},"1.0Mpa"]
[166,"法兰片","DE1000","片",{"v":3096.048,"d":"3096.05"},"1.0Mpa"]